|  |  |
| --- | --- |
|  | КМ-9.09.1 |
| **Длина, мм:**  1530  **Ширина, мм:**  1530  **Высота, мм:**  2000  **Зона безопасности, мм:**  3530х3530 |
| АЛЬПИЙСКАЯ СТЕНКА-2 |
| Стенка предназначена для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из стоек, шведки, фанерных лазов и гимнастических колец.  **Стойки**  Стойки изготовлены из клееного деревянного бруса 80х80 сосновой породы сорта АА с закругленными углами. Материалом служит прошедшая предварительную обработку сосна, покрытая водоотталкивающим и УФ стойким акриловым пропиточным антисептическим лаком для дерева. Сверху столбы заканчиваются пластиковой заглушкой. Снизу столбы оканчиваются металлическими подпятниками выполненными из неравнополочного оцинкованного уголка 40х70х3, приваренные к швеллеру.  **Шведка** Шведка выполнена из металлической трубы диаметром 32 мм. Шведки фиксируется посредством шурупов-глухарей к столбу.  **Фанерные лазы**  Лазы сделаны из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы.  **Гимнастические кольца**  Кольца выполнены из металлической трубы диаметром 18 мм.  **Материалы** Фанерные детали красятся эмалью стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.  **Монтаж** Для монтажа изделия используется металлический уголок 50х50х5 длиной 600 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. | |