|  |  |
| --- | --- |
| https://complex-maf.ru/assets/cache/images/km-2015-novaya-produkcziya/detskij-igrovyie-formyi/pesochniczyi/km-2.64-pesochnica-s-kryshkoj-3/381x340-km-2.64-pesochnica-s-kryshkoj-3-2021.d70.jpg | КМ-2.64 |
| **Длина, мм:**  1490  **Ширина, мм:**  1490  **Высота, мм:**  620  **Зона безопасности, мм:**  3490х3490 |
| ПЕСОЧНИЦА С КРЫШКОЙ 3 |
| Песочница предназначена для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из крыши и боковины с кругами.  **Крышки** Крышки из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Крышка крепится к лавочкам боковин с помощью неразъемных универсальных петель. Ручки крышки выполнены из металлической трубы диаметром 25 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 2,8 мм. Высота ручек равняется 240 мм.  **Материалы** Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.  **Монтаж**  Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 450 мм в количестве - 6 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. | |