|  |  |
| --- | --- |
| https://complex-maf.ru/assets/cache/images/km-2015-novaya-produkcziya/detskij-igrovyie-formyi/stoliki-i-skamejki/km-7.15/381x340-km-7.15-skamejka-podsolnuh-2019-1.d70.jpg | КМ-7.15 |
| * **Длина, мм:**   2764  **Ширина, мм:**  708  **Высота, мм:**  1554  **Зона безопасности, мм:**  4764х2708 |
| СКАМЕЙКА ПОДСОЛНУХ |
| Скамейка предназначена для уличной установки. Детское игровое оборудование состоит из каркаса, спинки и сиденье.  **Каркас**  Каркас выполнен из металлической трубы диаметром 32 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 2,8 мм и профиля 40х20 ГОСТ 8645 с толщиной стенки 2 мм.  **Спинка и сиденье**  Подпорки и сиденья изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-2018 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы.  **Материалы** Металлические элементы красится порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.  **Монтаж** Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. | |