|  |  |
| --- | --- |
|  | КМ-7.24 |
| * **Длина, мм:**   1100  **Ширина, мм:**  620  **Высота, мм:**  820  **Зона безопасности, мм:**  3100х2620 |
| ДЕТСКАЯ СКАМЕЙКА ТЕПЛОХОД |
| Скамья предназначена для уличной установки. Детское игровое оборудование состоит из каркаса, и сидений.  **Каркас** Каркас выполнен из металлического профиля 40х20 ГОСТ 8645 с толщиной стенки 2 мм.  **Сидения** Сиденья и спинка изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Сиденья фиксируется к каркасу посредством мебельных болтов М8 ГОСТ 7801-81.  **Материалы** Металлические элементы красится порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.  **Монтаж** Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. | |