|  |  |
| --- | --- |
|  | КМ-7.28 |
| * **Длина, мм:**   1380  **Ширина, мм:**  700  **Высота, мм:**  1400  **Зона безопасности, мм:**  3380х2700 |
| СКАМЕЙКА АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА |
| Скамейка предназначена для детей от 3 лет для спортивных игр и физического развития. Детское игровое оборудование состоит из металлического каркаса, сиденья и крыши из поликарбоната.  **Спинка и сиденье**  Спинка и сиденье изготовлены из шлифованной влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы.  **Металлический каркас**  Стойки изготовлены из металлического профиля 40х40, а перемычки из профиля 40х20 с толщиной стенки не менее 1,5мм.  **Материалы** Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.  **Монтаж** Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 4 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. | |