|  |  |
| --- | --- |
| https://complex-maf.ru/assets/cache/images/km-2015-novaya-produkcziya/detskij-igrovyie-formyi/stoliki-i-skamejki/km-8.15/381x340-km-8.15-stolik-gribok-2019-1.d70.jpg | КМ-8.15 |
| **Длина, мм:**  1600  **Ширина, мм:**  1600  **Высота, мм:**  2000  **Зона безопасности, мм:**  3600х3600 |
| СТОЛИК ГРИБОК |
| **Каркас**  Каркас изготовлен из металлического профиля 40х20 и 20х20 ГОСТ 8645 с толщиной стенки 2 мм и с толщиной стенки 1,5 мм. Настил крыши сотовый поликарбонат толщиной не менее 4мм.  **Стол и сиденья**  Стол и сиденья изготовлены из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Стол и сиденья фиксируется к каркасу посредством мебельных болтов М8.  **Материалы**  Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. Фанерные детали красятся эмалью ВД-АК-1179 ТУ 2313-012-32998388-2010 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.  **Монтаж**  Для монтажа изделия используется металлические уголки 40х40х4 ГОСТ 8509-93. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. | |