|  |  |
| --- | --- |
|  | КМ-17.07 |
| * **Длина, мм:**

1200**Ширина, мм:**95**Высота, мм:**1600**Зона безопасности, мм:**3200х2095 |
| СТЕНКА ДЛЯ РИСОВАНИЯ |
| Стенка для рисования предназначена для детей от 3 лет для психологического развития. Детское игровое оборудование состоит из стенда и стоек.**Стенд**Стенд изготовлен из шлифованной влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Фиксация стенки производится посредством саморезов с шестигранной головкой DIN 571 К 8x80.**Стойки**Стойки изготовлены из клееного бруса 80х80 ГОСТ 8486-86 сосновой породы сорта АА с закругленными углами.**Материалы**Металлические элементы красится в 2 слоя эмалями АУ-1411 ТУ 2312-003-33447012-2015 и АУ-1518 ТУ 2312-176-00209711-2005 с предварительным грунтованием грунтом АУ-0179 ТУ 2312-179-0209711-2007. И порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.**Монтаж**Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 2 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. |