|  |  |
| --- | --- |
|  | КМ-17.09 |
| * **Длина, мм:**   1070  **Ширина, мм:**  200  **Высота, мм:**  1300  **Зона безопасности, мм:**  3070х2200 |
| ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ ТЕАТР |
| Игровая панель предназначена для умственного развития детей. Детское игровое оборудование состоит из столика со счетами.  **Счёты** Лицевая сторона сделана из шлифованной влагостойкой фанера марки ФСФ сорт 1/1 ГОСТ 3916.1-96 толщиной 15 мм скругленной и отшлифованной по торцевым срезам для обеспечения безопасности и увеличения срока службы. Направляющая счёт из металлической трубы диаметром 20 мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки 2,8 мм. Счеты цветные пластиковые, 4 ряда по 7 штук.  **Стойки**  Стойки изготовлены из клееного бруса 80х80 ГОСТ 8486-86 сосновой породы сорта АА с закругленными углами.  **Материалы** Фанерные детали красятся эмалью ВД-АК-1179 ТУ 2313-012-32998388-2010 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы.  **Монтаж** Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 450 мм. в количестве -6 шт., металлический уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 длиной 600 мм. в количестве - 12 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. | |