|  |  |
| --- | --- |
|  | СИ-04.07.01 |
| * **Длина, мм:**

3400**Ширина, мм:**900**Высота, мм:**1700**Зона безопасности, мм:**5400х2900 |
| ДВОЙНАЯ СТЕНКА ШВЕДКА-ТУРНИК |
| Стенка предназначена для активного отдыха детей. Детское игровое оборудование состоит из стоек с укосинами, соединенных между собой разноуровневыми турниками.**Стойки**Стойки изготовлены из деревянного бруса не менее 80мм и металлических укосин из трубы диаметром не менее 25мм с толщиной стенки 2,8мм**Турник**Турник изготовлен из металлической трубы диаметром не менее 25мм ГОСТ 3262-75 с толщиной стенки не менее 2,8 мм.**Материалы**Металлические элементы красится порошковыми красками на специализированной покрасочной линии. Фанерные детали обрабатываются грунтовкой на основе акриловой дисперсии и красятся эмалью акриловой на водной основе ТУ 2313-003-56819806-12 стойкой к истиранию, атмосферным осадкам и УФ излучениям. Покрытие акриловой эмали и грунтовки соответствует требованиям ГОСТ 9.401-91 для защиты деревянных конструкций при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (У1 по ГОСТ 9.104). На все болтовые соединения устанавливаются декоративные пластиковые заглушки. Метизы все оцинкованы. Сварные швы гладкие.**Монтаж**Для монтажа изделия используется металлический уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93 длиной 400 мм. в количестве - 5 шт. Монтаж представляет собой анкерование каждой точки опоры металлическим уголком в землю под определенным углом с последующей фиксацией уголка к изделию при помощи сварки на двойной шов. |